Last saved by: user

ТЭО линии по производству сэндвич-панелей.
1. Стоимость основных комплектующих сэндвич-панели
(действительно на 01.07.2012 г.)
Сталь толщина 0,5 мм окрашенная в рулонах по каталогу RAL с покрытием полиэстер - 51200 руб/тонна (в одной тонне 220 кв.м или 185 погонных)
Утеплитель минеральноватный на базальтовой основе (плотность 120 кг/куб.м) -  3600 руб/куб.м
Утеплитель пенополистирольный ПСБ-С-25 - 1500 руб/куб.м
Клей Полиуретановый для сэндвич-панелей - 170000 руб/тонна 
Пленка защитная самоклеющаяся толщина 40 мкм - 10 руб/кв.м
2. Расход материалов на 1 кв.м. сэндвич-панели (толщина 100 мм)
Сталь 2 кв.м - 465 руб
Утеплитель 0,1 куб.м - 430 руб (минеральноватный), 150 руб (пенополистирольный)
Клей Henkel 0,6 кг (0,4 кг) - 102 руб (72 руб)
Защитная пленка 2 кв.м - 20 руб
Итого: 997 руб (минеральная вата), 707 руб (пенополистирол)
3. Экономический рассчет функционирования завода по производству сэндвич-панелей за 1 месяц (23 рабочих дня) 2012 г.
Описание - Сумма, руб
Затраты на производство 10000 кв.м сэндвич-панелей толщина 100 мм, минеральноватный утеплитель
Сталь 91 т - 4 659 200
Клей 4,5 т - 765 000
Утеплитель 1000 куб.м - 3 600 000
Аренда помещения - 70 000
Заработная плата (1 оператор, 6 рабочих) - 150 000
Электричество - 40 000
Затраты: 9 244 240  
Доход с производства, минимальная рыночная цена 1500 руб/кв.м 10000 кв.м - 15 000 000
Валовая прибыль  10000 кв.м - 5 755 760